

**ANLEITUNG ZUM AUSPACKEN**

**Große Stand-Gefrierschränke**

Scannen und Video ansehen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Schritt** | **Abbildung** | **Anleitung** |
| 1 |  | Entfernen Sie die Gurte, die Plastikschrauben, den oberen Kartonrahmen, die Kartonseiten, den Schaum und die Zubehörtasche vom Gerät. |
| 2 |  | Entnehmen Sie den hölzernen Hebel und die Rampen aus der Palette. Achten Sie darauf, dass die Rollen in dieselbe Richtung zeigen und parallel zur Führungsschiene ausgerichtet sind.  Verstauen Sie die Rampen zum späteren Gebrauch in Schritt 6. |
| 3 |  | Verwenden Sie den Hebel, um das Gerät an einer Seite anzuheben. |
| 4 |  | Entfernen Sie, während das Gerät angehoben ist, das Wellpappenelement unter dem Gerät. Entfernen Sie den Hebel. Halten Sie das Wellpappenelement für Schritt 6 griffbereit. |
| 5 |  | Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, um die restlichen Wellpappenelemente unter dem Gerät zu entfernen. |
| 6 |  | Bringen Sie die Rampen an einer Seite der Palette an und achten Sie darauf, dass die Laschen an den Rampen in die Einkerbungen auf der Palette einrasten. Nutzen Sie beide verstärkten Wellpappenelemente und den Hebel, um die Rampen zu unterstützen. |
| 7 |  | Das Gerät kann nun von drei bis vier Personen vorsichtig die Rampen hinunter manövriert werden. |

**EMPFOHLENE WERKZEUGE:**

Wir empfehlen nach Erhalt des Geräts alle der Transportsicherheit dienenden Verpackungsmaterialien ordnungsgemäß zu entsorgen. Bitte beachten Sie dabei die örtlich geltenden Recycling-Vorschriften und entsorgen Sie die Materialien entsprechend. Informationen zu Abfallentsorgungseinrichtungen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Abfallentsorgungsunternehmen oder im Recycling-Center.

SU780XLE-LIT-UN, REV F

**Schere und**

**Kreuzschlitzschraubendreher**