

**INSTRUCCIONES DE   
DESEMBALAJE**

**Congeladores verticales grandes**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Paso** | **Ilustración** | **Instrucciones**  Escanee para ver el vídeo |
| 1 |  | Retire las correas, los tornillos de plástico,  el marco superior de cartón, los laterales de cartón, la espuma y la bolsa de accesorios de la unidad. |
| 2 |  | Retire la palanca de madera y las rampas del  interior del palet. Asegúrese de que todas las  ruedas estén orientadas en la misma dirección  y de forma paralela al raíl guía. Guarde las rampas en un lugar accesible para el paso 6. |
| 3 |  | Utilice la palanca para sujetar la unidad. |
| 4 |  | Mientras la unidad está sujeta, retire uno de los rellenos de cartón ondulado ubicados debajo  de la unidad. Retire la palanca. Guarde el  relleno para el paso 6. |
| 5 |  | Repita los pasos 3 y 4 para retirar el resto de los rellenos de cartón ondulado de debajo de la unidad. |
| 6 |  | Coloque las rampas en el lateral del palet alineando los soportes de las rampas con las muescas del palet. Utilice los rellenos de cartón ondulado y la palanca para añadir soporte a las rampas. |
| 7 |  | Mueva cuidadosamente la unidad por las rampas con la ayuda de un equipo de entre tres y cuatro personas. |

**HERRAMIENTAS RECOMENDADAS:**

Al recibir la unidad, le aconsejamos que deseche adecuadamente cualquier material de embalaje utilizado para asegurar la unidad durante el envío. Consulte los códigos de reciclaje locales y deseche los materiales según corresponda. Para obtener más información sobre lugares de eliminación de residuos, consulte a su empresa local de gestión de residuos o a un centro de reciclaje.

SU780XLE-LIT-UN, REV F

**tijeras y destornillador de cruz**