

**INSTRUCTIONS DE DÉBALLAGE**

**Congélateurs verticaux de grande taille**

Scanner pour voir la vidéo

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Étape** | **Illustration** | **Instructions** |
| 1 |  | Retirer les sangles, les vis en plastique, le cadre supérieur en carton, les côtés en carton, la mousse et le sac utilitaire de l'appareil. |
| 2 |  | Retirer le levier et les rampes en bois de la palette. S’assurer que toutes les roulettes sont orientées dans la même direction et parallèles au rail de guidage.  Placer les rampes dans un endroit accessible en vue de l'étape 6. |
| 3 |  | Soulever l’appareil à l’aide du levier. |
| 4 |  | Pendant que l'appareil est soulevé, retirer un des agglomérés en carton ondulé situés sous l'appareil. Retirer le levier. Garder l'aggloméré en carton pour l’étape 6. |
| 5 |  | Répéter les étapes 3 et 4 pour retirer les agglomérés en carton ondulé restants situés sous l’appareil. |
| 6 |  | Installer les rampes sur le côté de la palette en alignant les supports des rampes sur les encoches de la palette. Utiliser les agglomérés en carton ondulé et le levier pour soutenir les rampes. |
| 7 |  | Faire glisser prudemment l’appareil sur les rampes, avec l'aide de trois ou quatre personnes. |

**OUTILS RECOMMANDÉS : ciseaux et tournevis cruciforme**

Lors de la réception de l'appareil, nous vous conseillons de mettre au rebut de manière adéquate tous les matériaux d'emballage utilisés pour immobiliser l'appareil pendant son expédition. Veuillez consulter les codes de recyclage locaux et éliminer les matériaux en conséquence. Pour obtenir des informations concernant les sites d'élimination des déchets, veuillez vous adresser localement à votre entreprise de gestion des déchets ou centre de recyclage.

SU780XLE-LIT-UN, REV F