

**ISTRUZIONE PER IL   
DISIMBALLAGGIO**

**Congelatori verticali di grandi dimensioni**

Scansiona per vedere il video

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Passaggio** | **Illustrazione** | **Istruzioni** |
| 1 |  | Togliere dall'unità cinghie, viti di plastica,  cornice superiore di cartone, fianchi di cartone, schiuma e borsa multiuso. |
| 2 |  | Togliere la leva di legno e le rampe dal pallet. Assicurarsi che tutte le ruote orientabili siano rivolte nella stessa direzione e parallele al binario di guida.  Stivare le rampe in un luogo accessibile per il passaggio 6. |
| 3 |  | Utilizzare la leva per sollevare l'unità. |
| 4 |  | Mentre l'unità è sollevata, rimuovere un  blocco di cartone ondulato da una parte inferiore dell'unità. Togliere la leva. Conservare il blocco  di cartone per il passaggio 6. |
| 5 |  | Ripetere i passaggi 3 e 4 per rimuovere il blocco  di cartone ondulato che rimane sotto l'unità. |
| 6 |  | Posizionare le rampe sul lato del pallet allineando  le staffe delle stesse con le tacche sul pallet. Utilizzare sia i supporti in blocchi di cartone ondulato che le leve per aggiungere  sostegno alle rampe. |
| 7 |  | Manovrare con cautela l'unità lungo le rampe  con l'aiuto di tre o quattro persone. |

**UTENSILI CONSIGLIATI:**

Al ricevimento dell'unità, consigliamo di smaltire correttamente l'eventuale materiale di imballaggio utilizzato per fissare l'unità durante la spedizione. Per lo smaltimento dei materiali, consultare i codici di riciclaggio locali.   
Per informazioni sui siti di smaltimento dei rifiuti, rivolgersi alla società locale di gestione dei rifiuti o al centro di riciclaggio.

SU780XLE-LIT-UN, REV F

**forbici e cacciavite**

**a croce**