

**INSTRUÇÕES DE   
DESEMBALAMENTO**

**Congeladores verticais de grande dimensão**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Etapa** | **Ilustração** | **Instruções**  Ler o código para o vídeo |
| 1 | A brown box with green tape  Description automatically generatedA white box on a wooden pallet  Description automatically generated | Retire as correias, os parafusos de plástico, a estrutura superior em cartão, as laterais em cartão, a espuma e o saco de utensílios do aparelho. |
| 2 | A white rectangular object on a wooden pallet  Description automatically generatedA white box on a wooden pallet  Description automatically generated | Retire a alavanca de madeira e as rampas de  dentro da palete. Certifique-se de que todos os rodízios estão voltados para a mesma direção  e paralelos à calha de guiamento. Guarde as rampas num local acessível para a etapa 6. |
| 3 | A white box on a wooden pallet  Description automatically generatedA white box on a wooden pallet  Description automatically generated | Utilize a alavanca para sustentar o aparelho. |
| 4 | A white box on a wooden pallet  Description automatically generatedA white box on a wooden pallet  Description automatically generated | Enquanto o aparelho é sustentado, retire parte do cartão canelado acumulado debaixo do aparelho. Retire a alavanca. Guarde o cartão para a etapa 6. |
| 5 | A white rectangular object on a wooden pallet  Description automatically generatedA white box on a wooden pallet  Description automatically generated | Repita as etapas 3 e 4 para remover o resto do cartão canelado acumulado debaixo do aparelho. |
| 6 | A white box on a wooden platform  Description automatically generatedA white rectangular object on a wooden pallet  Description automatically generated | Coloque as rampas ao lado da palete, alinhando  os suportes nas rampas com os entalhes existentes  na palete. Utilize o cartão canelado acumulado  e a alavanca para dar suporte adicional às rampas. |
| 7 | A white box on a wooden platform  Description automatically generatedA white box on a wooden pallet  Description automatically generated | Manobre com cuidado o aparelho de modo a descer as rampas, utilizando três a quatro pessoas. |

**FERRAMENTAS RECOMENDADAS:   
tesouras e chaves de fendas Phillips**

Aquando da receção do aparelho, aconselhamos que elimine corretamente quaisquer materiais de embalagem utilizados para fixar o aparelho durante   
a expedição. Consulte os códigos de reciclagem locais e elimine os materiais em conformidade. Para informações sobre locais para eliminação de resíduos, consulte a sua empresa local responsável pela gestão de resíduos ou o centro de reciclagem.

SU780XLE-LIT-UN, REV F